|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | «УТВЕРЖДАЮ» |
|  | | Глава Нововоскресеновского сельсовета |
|  | |  |
|  | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_М.В. Сазанский\_\_\_\_\_ / |
|  | |  |
|  | | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020г. |
|  | | |
| Объект: | с. Нововоскресеновка, Нововоскресеновский сельсовет Шимановского района Амурской области | |
| **Д Е Ф Е К Т Н А Я В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т** | | |
| на текущий ремонт здания сельского дома культуры | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ | Единица измерения | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | **Раздел 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ** | | |
|  | Разборка пароизоляционного слоя из пленки антиконденсатной (под утеплителем и на утеплителе) | 1 м2 | 184,32 |
|  | Разборка теплоизоляции из плит теплоизоляционных на основе базальтовых пород КТ кровля на кровле толщиной 200 мм | 1 м2 | 92,16 |
|  | Демонтаж утепления покрытий из опилок | 1 м3 | 13.83 |
|  | Разборка подшивки потолков чистой из ДСП | 1 м2 | 86,4 |
|  | Демонтаж подшивки потолков плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5 мм | 1 м2 | 86,4 |
|  | Демонтаж светильников с плафонами | 1 шт. | 8 |
|  | Демонтаж выключателей, розеток | 1 шт. | 2 |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 1 м2 | 29,4768 |
|  | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 | 1 м3 | 2.2707 |
|  | **Раздел 2. ПЕРЕKРЫТИЕ** | | |
|  | Ремонт деревянных балок с заменой черепных брусков | 1 м | 182,4 |
|  | Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов из досок | 1 м2 | 92,2 |
|  | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой из рубероида | 1 м2 | 92,2 |
|  | Утепление покрытий опилками ранее убранные | 1 м3 | 13.83 |
|  | Установка пароизоляционного слоя из пленки антиконденсатной ранее демонтируемой (под утеплителем и на утеплителе) | 1 м2 | 184,32 |
|  | Утепление покрытий плитами из теплоизоляционных на основе базальтовых пород КТ кровля насухо толщиной 20см (ранее демонтируемые) | 1 м2 | 92,2 |
|  | **Раздел 3. ПОТОЛОК** | | |
|  | Подшивка потолков плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5 мм | 1 м2 | 86,4 |
|  | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 1 м2 | 86,4 |
|  | Монтаж светильников в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 4 | 1 шт. | 8 |
|  | Установка коробок кабельных соединительных или разветвительных | 1 шт. | 8 |
|  | Монтаж кабель-канала (короб) пластмассовые шириной до 40 мм | 1 м | 8 |
|  | Монтаж рукава металлического наружным диаметром до 48 мм | 1 м | 37 |
|  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (ВВГ3\*2,5-30м, ВВГ 3\*1,5- 30м) | 1 м | 60 |
|  | Монтаж провода в коробах, сечением до 6 мм2( ВВГ 3\*2,5- 7,8м и ВВГ3\*1,5 – 2,4м) | 1 м | 10,2 |
|  | Установка выключателя двухклавишного не утопленного типа при открытой проводке | 1 шт. | 1 |
|  | Установка розетки штепсельной не утопленного типа при открытой проводке | 1 шт. | 3 |
|  | **Раздел 4. ОKHА** | | |
|  | Установка в общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотно-откидных с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 1 м2 | 23,868 |
|  | Утепление откосов Ватой минеральной <ISOVER>, толщина 50 мм насухо | 1 м3 | 1.002375 |
|  | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 1 п. м | 17,19 |
|  | Облицовка оконных откосов листовым пластиком | 1 м2 | 20,0475 |
|  | Установка наличников из ПВХ шириной 80мм | 1 п. м | 44,82 |
|  | устройство отливов шириной 0,25 м | 1 м | 15,75 |
|  | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню цементно-известковым раствором | 1 м2 | 6,6825 |
|  | Окраска фасадной водоэмульсионной краской наружних откосов по штукатурке с подготовкой поверхности | 1 м2 | 6,7 |
|  | **Раздел 7. ОТДЕЛОЧHЫЕ РАБОТЫ** | | |
|  | Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются улучшенная | 1м2 , | 2,7 |
|  | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |