|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | «УТВЕРЖДАЮ» |
|  | | Глава Нововоскресеновского сельсовета |
|  | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_М.В. Сазанский\_\_ / |
|  | |  |
|  | | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020г. |
|  | |
|  |  | |
|  | | |
| Объект: | СДК с. Аносово, Нововоскресеновский сельсовет, Шимановский район, Амурская область | |
| **Д Е Ф Е К Т Н А Я В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т** | | |
| на текущий ремонт здания сельского дома культуры | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ | Единица измерения | | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|  | **Раздел 1. Демонтажные работы** | | | |
|  | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 1 м2 | 380,3 | |
|  | Демонтаж карнизов | 1 м2 | 46,5 | |
|  | Демонтаж фронтонов | 1 м2 | 91,4 | |
|  | Демонтаж подшивки ветрофой доски досками обшивки | 1 м2 | 23,8 | |
|  | Снятие дверных полотен | 1 м2 | 5,426 | |
|  | Разборка покрытий полов дощатых | 1м2 | 10,58 | |
|  | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 142 км | т | 6.9 | |
|  | **Раздел 2. КРОВЛЯ** | | | |
|  | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством | 1 м2 | 380,3 | |
|  | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов | 1 шт. | 8 | |
|  | Устройство фронтонов | 1 м2 | 91,4 | |
|  | Подшивка ветровой доски досками обшивки | 100 м2 | 0.238 | |
|  | Устройство карнизов | 1 м2 | 48,5 | |
|  | Простая окраска масляными составами по дереву полов и каркаса | 1м2 | 163,7 | |
|  | Установка дверного блока в фронтоне | 1м2 | 0,9 | |
|  | Укладка ходовых досок | 1 м ходов | 4 | |
|  | **Раздел 3. ПОЛЫ** | | | |
|  | Укладка лаг по кирпичным столбикам | 1 м2 пола | 10,58 | |
|  | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм | 1 м2 | .1058 | |
|  | Устройство плинтусов деревянных | 1 м | 13,8 | |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов | 1 м2 | 10,58 | |
|  | **Раздел 4. ДВЕРИ** | | | |
|  | Установка дверных блоков однопольных глухих шлифованных, из массива сосны, тонированные | 1 м2 | 5,426 | |
|  | Обивка дверей дерматином | 1 м2 | 5,426 | |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов | 1 м2 | 5,426 | |
|  | **Раздел 5. КРЫЛЬЦО** | | | |
|  | Устройство крылец | 1 м2 | 2.42 | |
|  | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |